Требования к файлу оригинал-макета
для струйной широкоформатной печати

Принимаемые форматы:
· Цветовая модель: CMYK
· Растровые изображения в форматах TIF (без компрессии и слоев), EPS (JPEG maximum
· quality).
· Допускается передача макетов в слоях в формате PSD (Adobe Photoshop 5.xx – 13.0
· (CS3)). В этом случае к макету ОБЯЗАТЕЛЬНО прилагать превью и использованные
· шрифты.
· Векторные изображения в форматах EPS, AI (Adobe Illustrator 8.хх – 13.0 (CS3)).
· Все шрифты должны быть переведены в кривые.
· Масштаб: 1:1.
· Разрешение: 40 dpi.
· Файлы передачи данных PDF, созданные при помощи Acrobat Distiller (5.xx – 8.xx).
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