Требования к оригинал – макетам под широкоформатную                                                  

полноцветную печать

Материал - бумага (backlit)150 г/кв. м.

Печать - Односторонняя, цветность 4+0.

1. Поддерживаемые приложения:

        Photoshop, Illustrator
2. Растровые изображения – (*.PSD, *.TIFF) без дополнительных Альфа-каналов (Channels), без Контуров обтравки (Paths), без ZIP и JPEG компрессий

3. Векторные изображения (*.AI,  *.EPS,  *. PDF )
4.  Масштаб – 1: 1 
формат  1200 х 1800мм ( бумага ) - 56 dpi-150 dpi
5. Файлы в CMYK
6. При подготовке макета необходимо учитывать – каждая составная CMYK должна иметь не более 98%.

7. Черный цвет должен быть композитным:

C – 65%

M – 65%

Y – 65%

K – 95%

8. Шрифты в кривых.

9. Растровые файлы линковать.

10. Макеты принимаются в полностью собранном виде.

Примечание: Ответственность за орфографические ошибки в файле несёт Заказчик. 
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